附件3

2021年东莞市地质灾害隐患重点防治点

| 序号 | 编号 | 灾害类型 | 镇 | 村/社区 | 组 | 威胁人口(人) | 威胁财产(万元) | 潜在危害 | 防治建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DL11 | 崩塌 | 大朗 | 沙步 | 石龙岭 | 30 | 500 | 威胁一间简易厂房及12间民房及居民 | 分级削坡，坡面喷砼护面或格构梁植草，锚杆支护，整个坡体做好截排水措施 |
| 2 | DC20 | 滑坡 | 东城 | 同沙 | 黄公山下粤华学校后面 | 10 | 1000 | 威胁坡脚行人、车辆及学校 | 分级削坡，坡面挂网喷砼护面或格构+锚杆，坡脚建抗滑桩，整个坡体做好截排水措施 |
| 3 | QX03 | 崩塌 | 清溪 | 青皇 | 比安达厂 | 30 | 70 | 威胁坡脚车间、仓库及工人安全 | 分级削坡，坡面挂网喷砼护面或格构+锚杆，整个坡体做好截排水措施 |
| 4 | FG01 | 滑坡 | 凤岗 | 竹塘 | 浸校塘 | 3 | 10 | 威胁坡脚道路车辆及行人 | 分级削坡，抗滑桩，锚杆格构植草，坡顶、底建截排水沟或封锁该道路 |
| 5 | FG07 | 崩塌 | 凤岗 | 黄洞 | 洪屋围村/凤泉西路1号/远光 | 8 | 100 | 威胁办公楼一栋、仓库一间以及人员 | 分级削坡，坡面挂网喷砼护面，整个坡体做好截排水措施 |
| 6 | FG14 | 滑坡 | 凤岗 | 凤德岭 | 狮石厦工业区鹏润厂 | 8 | 50 | 威胁5F宿舍、2F厂房及人员 | 分级削坡，格锚支护，坡顶、坡脚修建截排水沟 |
| 7 | CA07 | 崩塌 | 长安 | 新安 | 新安社区花木场后山 | 9 | 12 | 威胁平房及花木场地及特警训练基地 | 分级削坡，格锚支护、梁间绿化，坡顶、坡脚修建截排水沟 |
| 8 | CA09 | 崩塌 | 长安 | 新安 | 新安社区老城建办--富生厂后山 | 9 | 50 | 威胁坡脚有民房、厂房 | 削坡分级，喷锚支护，坡顶、坡脚修建截排水沟 |
| 9 | CA10 | 崩塌 | 长安 | 新安 | 飞鼠山（奥城厂、宏业厂、德鸿厂） | 9 | 20 | 威胁坡脚厂棚、宿舍及人员 | 削坡分级，喷锚支护，坡顶、坡脚修建截排水沟 |
| 10 | HM42 | 滑坡 | 虎门 | 新湾 | 渔港村新港南路住宿区后 | 8 | 200 | 威胁坡脚房屋四栋及人员 | 分级削坡，格锚支护，梁间绿化，坡顶底修建截排水沟 |
| 11 | HM43 | 崩塌 | 虎门 | 新湾 | 渔港兴鱼路7-12号、22-29号、32号 | 12 | 100 | 威胁坡脚7栋2-4层房屋及居民 | 分级削坡，喷锚支护，坡顶底建截排水沟 |
| 12 | ST01 | 崩塌 | 沙田 | 阇西 | 银通玻璃厂 | 30 | 100 | 威胁工厂厂房、设备及简易道路 | 清理坡面，削坡分级，格锚支护，梁间绿化，坡顶底建截排水沟，坡脚建挡土墙 |

注：QX05已安装自动化监测设备，不纳入本次重点防治范围。